**Zestaw do mycia wstępnego - bateria jednootworowa**

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka rurowa

Czarny wąż - Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: **5625**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym.

Jednootworowa bateria stojąca wyposażona w uchwyt z drążkiem.

Przystosowana do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria dostarczana z wężykami W3/8" i zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200 Ø22:

- Wypływ 16 l/min po 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.