**Voorspoelkolom met mengkraan**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **G6632**

Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoelset met tapkraan.

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Eéngatsmengkraan op blad met:

- Binnenwerken met grepen.

- Flexibels F3/8" en terugslagkleppen.

- Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren.

Tapkraan met :

- Draaibare telescopische uitloop L.200 mm – 290 mm.

- Debiet 20 l/min aan de uitgang.

- Binnenwerk met greep.

Witte handsproeier M1/2" met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.