**Zestaw do mycia wstępnego z 1-otworową baterią**

Z zaworem czerpalnym i ruchomą, teleskopową wylewką

Biały wąż i pistolet z antyosadowym dyfuzorem

Numer: **G6632**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw do mycia wstępnego z zaworem czerpalnym.

Produkt przystosowany do intensywnego użycia w kuchni profesjonalnej.

1-otworowa bateria stojąca:

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

- Wężyki W3/8" i zawory zwrotne.

- Wzmocnione mocowanie 2 gwintowanymi trzpieniami i przeciwnakrętkami.

Zawór czerpalny:

- Ruchoma wylewka teleskopowa L.200 - 290.

- Wypływ 20 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały pistolet z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433000).

Pistolet z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Biały, zbrojony wąż L.0,95 m, jakość spożywcza.

Kolumna ¾″ z mosiądzu.

Regulowana, ścienna obręcz mocująca.

Sprężyna Inox.

30 lat gwarancji.