**TEMPOMATIC MIX 4**

Elektronische mengkraan op netspanning met stopcontact

Elektroventiel ingebouwd, standaard hendel

Referentie: **490001**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Stroomtoevoer via netspanning 230/6 V met stopcontact.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 sec elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in rvs verchroomd.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

PEX slangen F3/8" met stopkraantjes, filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestigingen met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel, met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met een beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.