**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 4**

Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka

Dźwignia standard - Zintegrowana elektronika

Numer: **490101**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.

Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności na aktywną podczerwień umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxu.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.