**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 4**

Zasilanie sieciowe z podłączeniem do gniazdka

Zintegrowana elektronika

Numer: **440101**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie sieciowe 230/6 V z podłączeniem do gniazdka.

Elektrozawór antystagnacyjny i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detektor obecności umiejscowiony optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z chromowanego Inoxu.

Górna osłona zabezpieczona 2 niewidocznymi śrubami.

Wężyk PEX W3/8" z filtrem.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.