**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 3**

Zintegrowana bateria, zawory odcinające

Standardowa dźwignia, zintegrowana elektronika

Numer: **492006**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.

Zasilanie zintegrowaną baterią litową CR-P2 223 6V.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Pokrywa z piktogramem wskazującym sposób działania, zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.