**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC 3**

Zintegrowana bateria

Zintegrowana elektronika

Numer: **442106**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór elektroniczny do umywalki.

Zasilanie zintegrowaną baterią litową CR-P2 223 6V.

Antystagnacyjny elektrozawór i moduł elektroniczny zintegrowane w korpusie armatury.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Pokrywa z piktogramem wskazującym sposób działania, zablokowana 2 niewidocznymi śrubami.

Wężyk PEX W3/8" z filtrem.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.