**Bateria elektroniczna BINOPTIC MIX TC**

Zasilanie sieciowe - Zaścienna

Prow. 110 mm - Dźwignia stand. - Gładkie wnętrze

Numer: **379MCH**

Opis do specyfikacji

Zaścienna bateria elektroniczna do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na aktywną podczerwień, optymalnie na końcu wylewki.

Filtry i elektrozawory Z3/8".

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Chromowana wylewka do instalacji zaściennej ≤ 110 mm.

Kabel od detektora, wężyki zasilające i mocowanie w jednym otworze.

Antyblokada wypływu.

Gładka wewnątrz wylewka o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.