**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX 2**

Zasilanie sieciowe

Standardowa dźwignia zmiany temperatury

Numer: **494000**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 4 barach, możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Antyblokada wypływu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Elektrozawory zlokalizowane przed komorą mieszania wody.

Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.