**Bateria czasowa TEMPOMIX**

Przycisk-pokrętło - Ścienna z ruchomą wylewką

Numer: **798152**

Opis do specyfikacji

Czasowa bateria umywalkowa do montażu na ścianie.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus Z3/4" z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Ruchoma wylewka.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

30 lat gwarancji.