**Bateria czasowa TEMPOMIX TC**

Montaż w szachcie technicznym

Prowadnica zaścienna 230 mm

Numer: **795209**

Opis do specyfikacji

Zaścienna bateria czasowa do umywalki, do montażu w szachcie technicznym, uruchamiana przyciskiem-pokrętłem.

Delikatne uruchamianie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe.

Korpus Z3/4" z litego mosiądzu pokrytego chromem.

Filtry i zawory zwrotne.

Regulowany ogranicznik temperatury maksymalnej.

Odporny na wandalizm przycisk-pokrętło z prowadnicą zaścienną ≤ 220 mm.

Odporna na wandalizm, nieruchoma wylewka z prowadnicą zaścienną ≤ 230 mm.

System montowany do ściany za pomocą kołka antyobrotowego, przeciwnakrętki i kołnierza łączącego.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

30 lat gwarancji.