**Zawór czasowy TEMPOSOFT 2**

Delikatne uruchamianie

Wzmocnione mocowanie

Numer: **740300**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Antyosadowe sitko wypływowe odporne na wandalizm.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką na 3 śruby z Inoxu.

Dostarczany z niebieskim i czerwonym oczkiem.

Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.