**Zawór czasowy TEMPOSOFT 2**

Delikatne uruchamianie

Wzmocnione mocowanie

Numer: **740300**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy do umywalki.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką na 3 śruby Inox.

Dostarczany z niebieską i czerwoną zaślepką.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.