**Zawór czasowy TEMPOSTOP 2**

Numer: **702000**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach,możliwość regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Mocowanie przeciwnakrętką.

30 lat gwarancji.