**Bateria czasowa TEMPOMIX 2**

Zawory odcinające

Na drążek - Standardowa dźwignia zmiany temp.

Numer: **700400**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria czasowa do umywalki, na drążek.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, standardowa dźwignia zmiany temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Uruchamiana drążkiem (delikatne uruchamianie).

30 lat gwarancji.