**Bateria czasowa TEMPOMIX 2**

Zawory odcinające

Na drążek, stand. dźwignia zmiany temperatury

Numer: **700400**

Opis do specyfikacji

Stojąca bateria czasowa na drążek do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Wężyki PEX W3/8" z zaworami odcinającymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.

Boczna, standardowa dźwignia regulacji temperatury z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Uruchamiana drążkiem (delikatne uruchamianie).

30 lat gwarancji.