**Zawór czasowy TEMPOSTOP 2**

Na drążek

Numer: **702400**

Opis do specyfikacji

Stojący zawór czasowy na drążek do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Mocowanie wzmocnione przeciwnakrętką na 3 śruby Inox.

Uruchamiany drążkiem (delikatne uruchamianie).

30 lat gwarancji.