**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Model z antyblokadą AB

Ścienny, 3/8"

Numer: **744001**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy do umywalki.

Czas wypływu ~7 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z3/8".

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.