**Zawór czasowy TEMPOSTOP**

Model z antyblokadą AB

Ścienny z ruchomą wyl., Z½″

Numer: **748151**

Opis do specyfikacji

Ścienny zawór czasowy z ruchomą wylewką do umywalki.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ nastawiony na 3 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji od 1,4 do 6 l/min.

Wandaloodporne sitko antyosadowe.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu Z½".

Przystosowany do zlewozmywaków.

System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.

30 lat gwarancji.