**Antyosadowe sitko EKO**

Nastawione na 3 l/min

Z24/100

Numer: **922024.2P**

Opis do specyfikacji

Antyosadowe sitko nastawione na 3 l/min(patent DELABIE).

Regulacja wypływu od 1,5 do 6 l/min przy3 barach (w zależności od modelu armatury) z zewnątrz za pomocą imbusa 2,5 mm.

Specjalne sitko: ogranicza rozwój bakterii: nie zatrzymuje wody i zanieczyszczeń.

Z24/100.

Dostarczane w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji. Oszczędności wody uzyskane dzięki sitku EKO są wyższe niż wymagania klasy Z normy PN-EN 246.