**Panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny - Czasowy

Dopływ z góry - Wylewka stała - Aluminum

Numer: **792300**

Opis do specyfikacji

Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Delikatne uruchamianie.

Chromowana i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt zaprojektowany tak, aby był odporny na dezynfekcję termiczną i chemiczną przeprowadzaną w ramach obowiązujących przepisów.

Czasowy panel natryskowy odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.

30 lat gwarancji.