**Panel natryskowy SECURITHERM**

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

Zasilanie schowane, nieruch. wyl. i słuchawka, alu

Numer: **792380**

Opis do specyfikacji

Dwuuchwytowy, termostatyczny panel natryskowy:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie schowane wężykami Z½″.

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik temperatury do 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Nieczasowe zawory 1/4 obrotu otwierające wypływ.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm z antyosadowym dyfuzorem i automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach

Słuchawka natryskowa z wężem ze szybkozłączką stop i dostarczonym uchwytem ściennym.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.