**Czasowy panel natryskowy TEMPOMIX**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Zasilanie z góry, nieruchoma wylewka, aluminium

Numer: **790300**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy z nieruchomą wylewką.

Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2″.

Bateria natryskowa TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.