**Panel natryskowy TEMPOMIX**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Zasilanie z góry, słuchawka natryskowa, aluminium

Numer: **790350**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy ze słuchawką natryskową:

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi Z½″.

Bateria TEMPOMIX z regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężem.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

30 lat gwarancji.