**Czasowy panel natryskowy TEMPOSOFT**

Czasowy, zasilanie z góry

Nieruchoma wylewka, aluminium

Numer: **749300**

Opis do specyfikacji

Czasowy panel natryskowy.

Panel z anodowanego aluminium do instalacji natynkowej.

Czasowy zawór natryskowy TEMPOSOFT do wody zmieszanej.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi.

Przyłącze Z1/2" do wody zmieszanej.

Niewidoczne mocowania.

Filtr.

Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.