**Elektroniczny zawór natryskowy TEMPOMATIC**

Elektroniczny

Zawór podtynkowy

Numer: **452565**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, podtynkowy zawór natryskowy.

Elektroniczny zawór TEMPOMATIC na wodę zmieszaną.

Instalacja podtynkowa.

Zasilanie poprzez skrzynkę elektroniczną z elektrozaworem 1/2".

Transformator 230/12 V.

2 tryby funkcjonowania:

- automatyczny: uruchomienie po detekcji obecności.

- ON/OFF: uruchomienie zamierzone po przybliżeniu dłoni na ~10 cm.

Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Regulowany czas wypływu od 30 do 60 sekund.

Wypływ 20 l/min.

Lity, chromowany mosiądz.

Zawór natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).