**Zestaw natryskowy TEMPOMIX**

Czasowy z przyciskiem-pokrętłem

Podtynkowy, wylewka ROUND, bateria, rozeta Ø195

Numer: **790909**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podtynkowy zestaw natryskowy:

Standardowa skrzynka podtynkowa.

Chromowana rozeta Ø195.

Regulowana głębokość osadzenia od 28 do 43 mm.

Bateria TEMPOMIX ¾" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień chroniący przed zaczepieniem.

Regulacja temperatury i uruchomienie przyciskiem-pokrętłem.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (regulowany przez instalatora).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.

Przyłącza Z½" do miedzianej rurki Ø14.

Zintegrowane zawory zwrotne i filtry.

Chromowany przycisk-pokrętło z metalu.

30 lat gwarancji.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).