**Bateria natryskowa TEMPOMIX**

Czasowa - Z przyciskiem-pokrętłem

Podtynkowa - Rozeta Ø195 mm

Numer: **790927**

Opis do specyfikacji

Podtynkowa, czasowa bateria natryskowa.

Rozeta Ø195 mm z chromowanego metalu.

Standardowa skrzynka podtynkowa.

Głębokość osadzenia można wyregulować od 28 do 43 mm.

Bateria TEMPOMIX 3/4" z przyciskiem-pokrętłem.

Pierścień uniemożliwiający zahaczenie.

Regulacja temperatury i uruchamianie wypływu za pomocą przycisku-pokrętła.

Ogranicznik temperatury maksymalnej (nastawiany przez instalatora podczas montażu).

Czas wypływu ~30 sekund, delikatne uruchamianie.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach.

Przyłącza Z1/2" do miedzianych rurek Ø14.

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Przycisk-pokrętło z chromowanego metalu.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).