**Zawór natryskowy TEMPOSOFT 2**

Czasowy

Podtynkowy, delikatne uruchamianie

Numer: **749428**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSOFT 2 Z½" do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja podtynkowa.

Rozeta Inox 304 błyszczący Ø130.

Regulacja od 1 do 5 mm w zależności od grubości wykończenia ściany.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ nastawiony na 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus z litego mosiądzu.

30 lat gwarancji.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).