**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Podtynkowy, płyta Inox 160 x 160

Numer: **749628**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podtynkowy zawór natryskowy:

Zawór czasowy TEMPOSTOP W½" do zasilania w wodę zmieszaną.

Instalacja podtynkowa.

Płyta Inox satynowy 160 x 160 mm.

Regulowana od 25 do 45 mm głębokość osadzenia.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus i przycisk z litego mosiądzu.

30 lat gwarancji. Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz ewakuację wody z wnęki (przecieki, kondensacja) - (patrz ulotka instalacyjna).