**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Podtynkowy - Płyta 160 x 160 mm z Inoxu

Numer: **749628**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy, czasowy zawór natryskowy.

Zawór czasowy TEMPOSTOP W1/2" na wodę zmieszaną

Instalacja podtynkowa.

Płyta uruchamiająca 160 × 160 mm ze szczotkowanego Inoxu.

Regulowana głębokość osadzenia od 25 do 40 mm.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Korpus i przycisk z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).