**Zawór natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Do płyty

Numer: **749770**

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór natryskowy do płyty:

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z¾" do zasilania w wodę zmieszaną.

Do instalacji na płycie o maksymalnej grubości 2 mm.

Rozeta z chromowanego metalu Ø70.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 12 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus i przycisk z litego mosiądzu.

Tylna nakrętka dociskowa.

30 lat gwarancji.