**Zestaw natryskowy TEMPOSTOP**

Czasowy

Natynkowy, na łańcuszek, ruchoma wyl. GYM CONFORT

Numer: **747004**

Opis do specyfikacji

Czasowy, podwieszany zestaw natryskowy na łańcuszek:

Zawór czasowy TEMPOSTOP Z½" do zasilania z góry w wodę zmieszaną.

Instalacja podwieszana.

Czas wypływu ~15 sekund.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus z litego, chromowanego mosiądzu.

Drążek i łańcuszek wyposażony w uchwyt.

Z antyosadową, ruchomą wylewką natryskową GYM CONFORT.

30 lat gwarancji.