**Wylewka natryskowa ROUND**

Antyosadowa

Zaścienna 230 mm

Numer: **709200**

Opis do specyfikacji

Nieruchoma wylewka natryskowa.

Instalacja zaścienna (maksymalnie do 230 mm).

Z możliwością skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wypływu.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Chromowany mosiądz.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

Przyłącze Z½".

30 lat gwarancji.