**Wylewka natryskowa TONIC JET**

Antyosadowa

Do płyty od 1 do 10 mm

Numer: **712010**

Opis do specyfikacji

Antyosadowa, nieruchoma wylewka natryskowa do płyty od 1 do 10 mm:

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Automatyczna regulacja wypływu.

Antyosadowy i uniemożliwiający zaczepienie dyfuzor z możliwością regulacji kierunku strumienia.

Lity, chromowany mosiądz.

Mocowanie niewidoczną śrubą blokującą.

Systematyczne opróżnienie po każdym użyciu (brak zatrzymywania wody i zanieczyszczeń).

Przyłącze Z½".

30 lat gwarancji.