**PREMIX COMPACT**

Do wody zmieszanej od 30°C do 60°C

Z niklowanego mosiądzu - 2-6 zaworów - Z3/4"

Numer: **733020**

Opis do specyfikacji

Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C.

Zasilanie od 2 do 6 punktów czerpalnych (w zależności od wypływu).

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Regulacja temperatury od 30°C do 60°C, możliwość zablokowania przez instalatora.

Mosiężny korpus.

Zawory zwrotne i filtry.

Zalecany przepływ: od 5 do 18 l/min.

Możliwość dezynfekcji termicznej.

Z3/4"

Rozstaw: 40 mm.

30 lat gwarancji.