**Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów**

Zawór czasowy - 3 sekundy wypływu

Podtynkowy - Delikatne uruchamianie

Numer: **777130**

Opis do specyfikacji

Podtynkowy, czasowy zawór spłukujący do pisuarów.

Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.

Instalacja podtynkowa.

Rozeta Ø130 z błyszczącego Inoxu.

Odległość rozety regulowana od 1 do 5 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach, z możliwością regulacji.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Ten model nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową. Instalator sam musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie wody z wnęki w przypadku przecieków (patrz ulotka instalacyjna).