**Zawór spłukujący TEMPOSOFT 2 do pisuarów**

Zawór czasowy - 3 sekundy wypływu

Do paneli - Delikatne uruchamianie

Numer: **777140**

Opis do specyfikacji

Czasowy zawór spłukujący do pisuarów do instalacji na panelach.

Do pisuarów zwykłych lub ze zintegrowanym syfonem.

Do paneli lub płyt kartonowo-gipsowych (zabudowy suchej) o grubości do 7 mm.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~3 sekundy.

Wypływ nastawiony na 0,15 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.

Korpus Z1/2" z chromowanego mosiądzu.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.