**Zawór do spłukiwania bezpośredniego TEMPOMATIC WC**

Zawór bezdotykowy, zasilanie sieciowe

Zaścienny 30 mm

Numer: **463030**

Opis do specyfikacji

Elektroniczny zawór zaścienny do spłukiwania bezpośredniego.

Zasilanie sieciowe z elektrozaworem 1".

Transformator 230/12 V.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Instalacja zaścienna do ścianki ≤ 30 mm.

Odporny na uderzenia detektor na podczerwień.

Bezdotykowe uruchamianie automatyczne po odejściu użytkownika lub zamierzone (poprzez zbliżenie dłoni do detektora na odległość około 4 cm).

Czas wypływu ~7 sekund z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.

Regulacja odległości detekcji i wypływu.

Zawór odcinający WW1".

Zawór antyskażeniowy Ø32.

Element łączący Ø32/55.

Rozeta zintegrowana ze ścianą.

Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do wody deszczowej.

Przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza bez regulacji wypływu.

Przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.