**System spłukiwania TEMPOFLUX 1**

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Podtynkowy - Płyta z Inoxu 220 x 170 mm

Numer: **761627**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Płyta przyciskowa 220 x 170 mm ze stali nierdzewnej.

Uniwersalana skrzynka podtynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus z litego mosiądzu i chromowany przycisk.

Dopływ liniowy Z3/4".

Przyłącze z tuleją do rury PVC Ø26/32.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

Ten nie jest wyposażony w wodoszczelną skrzynkę podtynkową, instalator musi zapewnić szczelność wnęki montażowej oraz odprowadzenie ewentualnych przecieków (patrz ulotka instalacyjna).