**Zestaw do spłukiwania TEMPOFLUX 1**

Zestaw czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Natynkowy, zintegrowany zawór odcinający

Numer: **761003**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Zintegrowany zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Zasilanie poziome Z¾".

Z rurą spłukujacą Inox, obręczą i elementem łączącym.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do wody deszczowej.

Przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.