**Zestaw do spłukiwania TEMPOFLUX 1**

Zestaw czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Natynkowy - Kątowy zawór odcinający

Numer: **761002**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Osobny, kątowy zawór odcinający i regulujący wypływ.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Dopływ W3/4".

Z rurą spłukującą z Inoxu, obręczą i elementem łączącym.

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.