**System spłukiwania TEMPOFLUX 1**

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Natynkowy - Tuleja Ø24/25 - Bez zaworu odc.

Numer: **761025**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Ścienna instalacja natynkowa.

Delikatne uruchamianie.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Dopływ kątowy Z3/4".

Chromowana tuleja Ø25 i Ø24 (zamiennik modeli SCHELL BINE 120000).

Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Zawór przystosowany do wody deszczowej.

Produkt odpowiedni dla osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.