

System spłukiwania TEMPOCHASSE
Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC
Natynkowy

Numer: 760000


Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji

Ścienna instalacja natynkowa. 

Czas wypływu ~7 sekund. 

Zawór antyskażeniowy. 

Korpus i przycisk z litego mosiądzu pokrytego chromem. 

Mechanizm odporny na uderzenia.

Na przycisk. 

Dopływ liniowy Z1"1/4 

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Produkt przystosowany do wody deszczowej.

Sam zawór spłukujący.

30 lat gwarancji.
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