**System spłukiwania TEMPOCHASSE**

Zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego WC

Natynkowy

Numer: **760000**

Opis do specyfikacji

Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.

Ścienna instalacja natynkowa.

Czas wypływu ~7 sekund.

Zawór antyskażeniowy.

Korpus i przycisk z litego, chromowanego mosiądzu.

Mechanizm odporny na uderzenia.

Na przycisk.

Zasilanie liniowe Z1¼".

Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.

Przystosowany do wody deszczowej.

30 lat gwarancji.