**Rura spłukująca**

Do miski ustępowej WC z TEMPOMATIC, TEMPOFLUX lub TEMPOCHASSE

PVC

Numer: **769400**

Opis do specyfikacji

Rura do spłukiwania zaścienna/podtynkowa do miski ustępowej:

Do TEMPOMATIC, TEMPOFLUX 1, TEMPOFLUX 2, TEMPOFLUX 3 i TEMPOCHASSE.

Rura PVC do instalacji podtynkowej lub zaściennej.

Ø26/32 (bez elementu łączącego).

L.434 mm, H.780 mm.

30 lat gwarancji.