**Bateria 1-otworowa, stojąca - 20 l/min**

Z ruchomą, górną wylewką L.300 H.315

Uchwyt z drążkiem

Numer: **2506T3**

Opis do specyfikacji

Bateria jednootworowa, stojąca z ruchomą wylewką rura H.315 L.300.

Sitko gwiazda.

Wylewka rura Ø22 gładka wewnątrz (ogranicza nisze bakteryjne).

Głowica ceramiczna Ø35.

Wypływ 20 l/min przy 3 barach.

Wylewka gładka wewnątrz.

Uchwyt z drążkiem.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowanie 2 trzpieniami z Inoxu i przeciwnakrętkami.

Bez ciągadła i korka.

Dostarczana z wężykami z plecionego Inoxu PEX W3/8".

30 lat gwarancji.