**Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa**

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka teleskopowa

Biały wąż - Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: **G6532**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem regulowanym od 100 do 240 mm:

- Głowice grzybowe z pokrętłami.

- Środkowy mostek łączący z nakrętkami i przyłączami Z1/2".

- Dostarczana z zaworami zwrotnymi.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200-290 mm:

- Wypływ 20 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 9 l/min (nr 433000).

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.

Te model zestawu ze spryskiwaczem umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.