**Zestaw do mycia wstępnego - bateria ścienna**

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka teleskopowa

Biały wąż - Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: **G6432**

Opis do specyfikacji

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Bateria ścienna W3/4" z rozstawem 150 mm:

- Głowice grzybowe z pokrętłami.

- Zawory zwrotne zintegrowane w baterii.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką teleskopową L.200-290 mm:

- Wypływ 20 l/min.

- Głowica grzybowa z pokrętłem.

Biały spryskiwacz z regulacją strumienia i wypływem 9 l/min (nr 433000).

Spryskiwacz z antyosadowym dyfuzorem i końcówką odporną na uderzenia.

Biały wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.